# Liste du matériel nécessaire ainsi que ses connections

* Micro connecté à l’aide d’un jack audio;
* PCB du PIC;
* PCB du DSK;
* Clavier connecté à l’aide du PCB de projet;
* 6 connecteurs plats 40 pins;
* Header femelle 100 mil pour la communication entre les PCB, et
* Haut-parleur connecté à l’aide d’un jack audio pour le métronome généré avec le DSK